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第一部分  技术目录
一、水污染治理技术
	序号
	技术名称
	技术提供单位
	适用范围
	技术简要说明

	1
	一种处理高酸高铜电镀废水的旋流电解技术
	舒城联科表面处理有限公司
	电镀行业高酸高铜废水
	旋流电解技术是基于金属离子理论析出电位的不同，被提纯金属离子与溶液体系中其它金属离子有较大的电位差值，正电位的金属优先沉积在阴极板上。其优势是电解槽结构升级使其消除浓差极化带来的不良影响，避免了传统电解过程受多种因素（离子浓度、析出电位、浓差极化、超电位、pH值等）影响的限制，可以通过简单的技术条件提高电解效率。

	2
	JHY/F型四位一体交变流微纳米气泡一体化技术
	安徽黄河水处理科技股份有限公司
	适用于水系的治理、农村集镇、城镇小区的污水治理
	JHY/F型四位一体交变流微纳米气泡一体技术，用微纳米气泡代替传统的鼓风曝气，在形成气泡的浓度、均匀性及节能耗电等方面具有明显优势，是新一代高效节能环保技术。一体机内通过切换阀供气的方式获得变化循环流，同步进行脱碳和除氮，提高处理效率，同时利用气提交替循环流复合滤料滤池出水水头作为高位水压微滤装置的动力，实现无动力条件下水的微滤处理，形成了具有自主知识产权的全新的成套工艺及集成装备技术，实现了污水处理工程的设备化、集约化。

	3
	森美思纳米材料污泥处理技术
	安徽省格丰环保科技有限公司
	黑臭水体底泥、市政污泥、重金属污泥治理
	以“森美思”纳米除重金属材料与精度除氮磷材料为核心，针对不同污泥分别采取“原位隔绝”或“异位治理”的手段，从而实现污泥的减量化、无害化、资源化，无二次释放污染风险。

	4
	等离子体生物技术
	安徽华丰节能环保科技有限公司
	污水处理
	等离子体生物技术包含了等离子体技术、纳米气泡技术和生物技术。低温等离子体的强氧化性，可以快速杀灭细菌、病毒、虫卵等致病原体，同时将大分子链断裂为小分子；纳米气泡在碰到污染物破裂时释放的高强度冲击波，可将有机物的大分子炸裂为小分子，提高了污水的可生化性，从而使生物处理起到较好效果。

	5
	黑臭水体生态强化净化技术
	安徽美自然环境科技有限公司
	富营养化水体治理、城市景观水体生态修复、河（库）生态修复、黑臭水体治理、湖泊治理、水环境生态系统重建
	采用化学-生物复合功能材料原位改良河库底泥基质，使其恢复良性土壤骨架和孔隙结构，减少内源污染释放，提高基质氧化还原电位，改善基质微生物生境，再采用超微气泡曝气、菌藻-复合浮床、立体水生态系统等技术强化水体自净能力，构建健康的水生态系统。该技术通过不同生物物种间的搭配，实现生态系统的稳态运行，削减水中污染物质，实现水体净化。

	6
	污水同步混凝-吸附-膜浓缩资源化预处理技术
	山西明云渡环保工程有限公司 /安徽思图环保科技有限公司
	村镇生活污水处理
	碳源膜分离技术针对农村污水有机碳源浓度低、难利用等瓶颈，利用自主研发的强化高效膜分离技术，实现水质、水量波动大的农村污水中碳、氮、磷元素的快速分离，碳源浓缩率达到70%-90%，出水进入功能型湿地进一步提升水质，并营造水生态景观。所分离出来的含碳、氮、磷的浓缩液经厌氧消化稳定化处理后以水肥形式资源化利用。
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[bookmark: _Toc533787362]1. 一种处理高酸高铜电镀废水的旋流电解技术
[bookmark: _GoBack]一. 技术名称：一种处理高酸高铜电镀废水的旋流电解技术
二．适用行业：电镀等行业
三．技术提供方：舒城联科表面处理有限公司
四．适用范围：高酸高铜废水
五．技术内容
旋流电解技术是基于金属离子理论析出电位的不同，被提纯金属离子与溶液体系中其它金属离子有较大的电位差值，正电位的金属优先沉积在阴极板上。其优势是电解槽结构升级使其消除浓差极化带来的不良影响，避免了传统电解过程受多种因素（离子浓度、析出电位、浓差极化、超电位、pH值等）影响的限制，可以通过简单的技术条件提高电解效率。
六．水污染防治效果
高酸高铜废水经旋流电解回收铜后，废水处理难度小，加药量大大减少，污泥量减少95%以上，且产生的电解铜可出售产生效益，达到资源循环化。
七．技术示范情况
1）舒城联科电镀产业园，舒城县杭埠镇，工程规模为3m3/d，连续运行2年。高酸高铜废水经旋流电解回收铜后，废水处理难度小，加药量大大减少，污泥量减少95%以上，且产生的电解铜可出售产生效益，达到资源循环化。
联系人：蒋双龙（单位），电话：18306261327
2）百硕电脑（苏州）有限公司，工程规模为10m3/d，连续运行2年。经旋流电解每天回收电解铜约150kg。
联系人：赵掌权（单位），电话：18862316180。
八．成果转化推广前景
该技术可通过简单的技术条件实现铜金属回收，电流密度高，电流效率高，电解成本低；此外，该技术通过溶液高速流动消除了浓差极化等不利因素对电解的影响，避免了传统电解过程受多种因素影响的限制。在电镀行业中实用性强，一体化设备，无需其他配套设备，占地面积小，操作简单方便，市场接受度高，容易受到电镀行业领导者的认可。

[bookmark: _Toc533787363]2. JHY/F型四位一体交变流微纳米气泡一体化技术
一．技术名称：JHY/F型四位一体交变流微纳米气泡一体化技术
二．适用行业：适用于水污染治理行业及水生态环境修复行业
三．技术提供方：安徽黄河水处理科技股份有限公司
四．适用范围 ：适用于企业循环水、污水处理；湖泊、水库、河流的治理
五．技术内容
JHY/F型四位一体交变流微纳米气泡一体技术，以授权的发明专利（专利名称：气提升交替循环流复合滤料滤池，专利号：ZL200610038692.4）为基础研制而成。用微纳米气泡代替传统的鼓风曝气，在形成气泡的浓度、均匀性及节能耗电等方面具有明显优势，是新一代高效节能环保技术。一体机内通过切换阀供气的方式获得变化循环流，同步进行脱碳和除氮，提高处理效率，同时利用气提交替循环流复合滤料滤池出水水头作为高位水压微滤装置的动力，实现无动力条件下水的微滤处理，形成了具有自主知识产权的全新的成套工艺及集成装备技术，实现了污水处理工程的设备化、集约化。
六．水污染防治效果
该技术具有曝气生物滤池的生物处理和过滤功能，对生活污水的原水水质CODcr300-500mg/L，BOD5为150-300mg/L，氨氮15-40mg/L，能同步去除有机物和氨氮，出水水质满足GB18978-2002一级标准；
七．技术示范情况
马鞍山南部沿江承接转移集中区居民小区600t/d生活污水处理工程，工程地址为马鞍山市年陡镇，自2012年7月开始至今，运行效果：
	削减主要污染物名称
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮

	单      位
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	进      水
	58
	21.4
	101
	13.2

	出      水
	<10
	1.59
	2
	2.85

	削减率(%)
	82.7
	92.6
	98
	78.4



八．成果转化推广前景
该技术在国内同类技术中处于领先地位，市场占有率在安徽省内处于前三名，在国内处于前十名。公司已经将该反应器实现了产业化生产，满足了分散污水处理的需要，对城镇污水处理及水资源再生利用，也前景广阔。

[bookmark: _Toc481690843][bookmark: _Toc533787364]3. 森美思纳米材料污泥处理技术
一．技术名称：森美思纳米材料污泥处理技术
二．适用行业：水处理行业
三．技术提供方：安徽省格丰环保科技有限公司
四．适用范围：适用于黑臭水体底泥、市政污泥、重金属污泥治理
五．技术内容
以“森美思”纳米除重金属材料与精度除氮磷材料为核心，采用液体、粉末、颗粒等不同形式，通过“原位隔绝”针对黑臭水体底泥进行治理，以消除氮磷等内源污染，有效配合其他水体修复手段；通过“异位治理”针对市政污泥与重金属污泥进行处理，以大幅削减重金属等污染因子，从而实现污泥的无害化、减量化与资源化。
六．水污染防治效果
芜湖三山区上游主沟治理项目，通过“原位隔绝”处理技术，减少了底泥清淤量6000多方，不仅节省了大量清淤相关开支，还避免了清淤过程中造成道路、堆场与水体的二次污染，做到了对周边环境影响最小化，创造了大量的人文生态效益。
七．技术示范情况
芜湖三山区上游主沟治理项目，全长3km，部分河道底泥氮磷、重金属污染严重，在部分不便清淤的河道采用“森美思”纳米材料原位隔绝技术，有效避免了底泥中氮磷富营养元素、铬、铅、铜等重金属内源污染的二次释放；减少了清淤量，实现了污泥减量化；配合其他水体修复技术，治理后水质从劣Ⅴ类提升到Ⅳ类水。
联系人：孙年清  电话：18130409295  邮箱：sunnq@163.com
八．成果转化推广前景
目前污泥处理技术仍然以脱水、填埋等处理手段居多；该技术能够实现污泥的减量化、无害化、资源化。经过数个示范性项目的实际检验与推广，前景非常广阔，预计到2020年，该技术的市场规模可达到20亿元以上。

[bookmark: _Toc533787365]4. 等离子体生物技术
一．技术名称：等离子体生物技术
二．适用行业：医疗污水处理。
三．技术提供方：安徽华丰节能环保科技有限公司
四．适用范围：综合性医疗机构污水处理，各高校、科研院所、检测机构的实验室、化验室废水处理。
五．技术内容
等离子体生物技术包含了等离子体技术、微纳米气泡技术和生物技术。低温等离子体的强氧化性，可以快速杀灭细菌、病毒、虫卵等致病原体，同时将大分子链断裂为小分子；纳米气泡在碰到污染物破裂时释放的高强度冲击波，可将有机物的大分子炸裂为小分子，提高了污水的可生化性；从而使生物处理起到较好效果。全程无需投放药剂，无二次污染。
六、水污染防治效果
以合肥普爱中西医结合门诊部、滨湖前城中西医结合门诊部两家综合门诊部的医疗污水处理项目为例，该综合门诊部每天产生2.6-3.0吨的污水，选用本公司生产的等离子体医疗污水处理成套设备，排水口随机抽检处理前后的水样，对比发现，水样中COD、SS、氨氮、LAS、色度、细菌总数等指标有明显改善，能够满足《医疗机构污水排放标准（GB18466-2005）》的排放要求。
七、技术示范情况
医院污水所含的主要污染物为：病原体(寄生虫卵、病原菌、病毒等)、有机物、漂浮及悬浮物等，未经处理的原污水中含菌总量达8-10个/mL以上，经本技术处理30min后，水样中SS、氨氮、LAS、色度等指标有明显改善，COD显著降低，细菌总数至未检出，结果合格，满足医疗机构污水排放标准。
（1）合肥普爱中西医结合门诊部，设备自2017年3月份安装以来，运行正常，多次抽检结果均满足排放标准。
单位联系人：汪荣华     电话：13966751401
（2）滨湖前城中西医结合门诊部，设备运行一年来，出水水质明显改善，可达标排放。
单位联系人：秦心宏     电话：13856036179
八、成果转化推广前景
近两年各市、县卫计委陆续发文要求对医疗污水排放进行专项整治，逐渐扫清该技术在成果转化推广遇到的障碍。经权威部门统计，截止2018年，我国的三级医院、二级医院、一级医院、社区卫生中心以及乡镇卫生院等数量逾十万家，各级医疗机构污水处理工程按实际情况合理估算造价，市场规模超过500亿，我公司的目标是未来五年占领细分市场的1%。

[bookmark: _Toc533787366]5. 黑臭水体生态强化净化技术
一．技术名称：黑臭水体生态强化净化技术
二．适用行业： 水污染治理
三．技术提供方：安徽美自然环境科技有限公司
四．适用范围：富营养化水体治理、城市景观水体生态修复、河（库）生态修复、黑臭水体治理、湖泊治理、水环境生态系统重建。
五．技术内容
采用化学-生物复合功能材料原位改良河库底泥基质，使其恢复良性土壤骨架和孔隙结构，减少内源污染释放，提高基质氧化还原电位，改善基质微生物生境，再采用超微气泡曝气、菌藻-复合浮床、立体水生态系统等技术强化水体自净能力，构建健康的水生态系统。该技术通过不同生物物种间的搭配，实现生态系统的稳态运行，削减水中污染物质，实现水体净化。
六．水污染防治效果
水体透明度达1.2m以上，湖库水体氨氮、COD等主要水质指标达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，河道水体氨氮、COD等主要水质指标达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水标准。
七．技术示范情况
合肥工业大学斛兵塘水体生态修复工程，42000m2，透明度达到1.5m、水体主要水质指标达到Ⅲ类水标准。
金寨嘉盛纺织工业园景观湖综合治理工程，51300m2，水体透明度达1.2m，水体主要水质指标达到Ⅲ类水标准。
八．成果转化推广前景
本技术具有效果好、投资少、易施工、易维护、可持续性的优势，形成了针对黑臭水体治理的物化和生物强化的净化技术体系，该系列技术实际应用的建设成本仅为传统的底泥疏浚、旁路人工湿地等成本的40%左右，工程实施后水体水质将达到或优于Ⅳ类水标准。通过工程示范和技术推广，能显著改善安徽省河（库）水体水质、消除水体黑臭现象、重建健康的水环境生态系统。
[bookmark: _Toc493455521][bookmark: _Toc533787367]6. 污水同步混凝-吸附-膜浓缩资源化预处理技术
一．技术名称：污水同步混凝-吸附-膜浓缩资源化预处理技术
二．适用行业：水处理行业
三．技术提供方：山西明云渡环保工程有限公司/安徽省思图环境科技有限公司
四．适用范围：村镇一体化污水处理
五．技术内容
未来污水处理必须符合可持续发展理念，重视污水资源和能源的回收利用。碳源膜分离技术针对农村污水有机碳源浓度低、难利用等瓶颈，利用自主研发的强化高效膜分离技术，实现水质、水量波动大的农村污水中碳、氮、磷元素的快速分离，碳源浓缩率达到70%-90%，出水进入功能型湿地进一步提升水质，并营造水生态景观。
六．水污染防治效果
所分离出来的含碳、氮、磷的浓缩液经厌氧消化稳定化处理后以水肥形式资源化利用，出水主要指标能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B排放标准，满足了流域断面控制要求，大大减轻对环境的污染，其中出水色度可由原来的64～128倍降低到4～8倍。
七．技术示范情况
江苏省宜兴市丁蜀镇大港村污水处理站。该项目自2017年8月竣工运行至今，工艺稳定，水质达标，运行状态良好。
宜兴市丁蜀镇大港村污水处理站  李站长 13921381520
日照市东石梁村污水处理站  侯工 15265881101
八．成果转化推广前景
该技术目前定位于村镇分散型生活污水处理，以物化技术为核心，水质、水量、温度对系统影响极小，能够在村镇稳定运行。该技术具有技术前瞻、高效率、短流程、抗冲击负荷高的特点，并且该技术可与人工湿地、生物滤池、反渗透等技术结合，形成不同的技术组合工艺，适用于我国广大村镇地区。

